|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SRS** | **SAS** | **Descriptions** |
| SRS-01 | 01,02,03,  04,05,07 | Il sistema deve consentire all’utente di aggiungere un nuovo orario nello storage dell’applicazione. |
| SRS-02.1 | 06 | Il sistema deve consentire all’utente di settare un’orario come attivo sul sistema. |
| SRS-02.2 | 06 | Il sistema deve consentire all’utente di visualizzare i file orario salvati nello storage dell’applicazione. |
| SRS-02.3 | 06 | Il sistema deve consentire all’utente di personalizzare un file orario. |
| SRS-02.4 | 06 | Il sistema deve consentire all’utente di eliminare un file orario. |
| SRS-02.5 | 06 | Il sistema deve consentire all’utente di rinominare un file orario. |
| SRS-03.1 | 08,13 | Il sistema deve consentire all’utente di attivare e disattivare le notifiche su smartwatch. |
| SRS-03.2 | 05 | Il sistema deve consentire all’utente di attivare e disattivare l’aggiornamento del file orario corrente |
| SRS-03.3 | 09,10,11 | Il sistema deve consentire all’utente la modifica della lingua usata dall’applicazione. |
| SRS-03.4 | 13,14 | Il sistema deve consentire all’utente di selezionare i minuti di anticipo con cui ricevere le notifiche su smartwatch. |
| SRS-04 | 12 | Il sistema deve consentire all’utente l’importazione dei file orario. |
| SRS-05 | 06, 12 | Il sistema deve consentire all’utente la condivisione dell’orario. |
| SRS-06 | 13,15,16,  17,18,19 | Il sistema deve consentire all’utente di ricevere le informazioni della lezione successiva. |
| SRS-07 | 20 | Il sistema deve consentire all’utente di visualizzare le informazioni della lezione corrente. |
| SRS-08.1 | 21,22,23 | Il sistema deve consentire all’utente di visualizzare le info del docente della lezione corrente. |
| SRS-08.2 | 21,22 | Il sistema deve consentire all’utente di contattare il docente. |
| SRS-09 | 24,25 | Il sistema deve consentire all’utente di visualizzare le info dell’aula della lezione corrente |
| SRS-10.1 | 26,27,28 | Il sistema deve consentire all’utente di segnare la sua presenza a una lezione. |
| SRS-10.2 | 27, 29 | Il sistema deve consentire all’utente di visualizzare le info relative al registro presenza. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAS** | **Descriptions** |
| SAS-01 | Il sistema, tramite apposita interfaccia su smartphone, deve consentire la scelta del corso di laurea e dell’anno accademico dell’orario che l’utente intende scaricare. |
| SAS-02 | Il sistema, tramite smartphone, deve scaricare l’orario selezionato dall’utente dal sito “www.poliba.it”. |
| SAS-03 | Il sistema, tramite smartphone, deve salvare il file orario nello storage dell’applicazione. |
| SAS-04 | Il sistema, tramite smartphone, deve gestire lo storage dell’applicazione. |
| SAS-05 | Il sistema, tramite smartphone, deve mantenere aggiornati gli orari selezionati dall’utente, se questi non sono stati personalizzati. |
| SAS-06 | Il sistema, tramite interfaccia grafica su smartphone, deve fornire all’utente una lista di orari salvati. Ogni file in suddetta lista è interagibile tramite tap e menu fornendo opzioni di visualizzazione, modifica, eliminazione, condivisione, rinominazione e settaggio come orario attivo sul sistema. |
| SAS-07 | Il sistema, deve impostare un orario come attivo sul sistema, se esso è l’unico orario salvato. |
| SAS-08 | Il sistema tramite apposito bottone su smartphone consente di abilitare o disabilitare la ricezione di notifiche su smartwatch. L’impostazione è abilitata di default. |
| SAS-9 | Il sistema utilizza di default la lingua italiana. |
| SAS-10 | Il sistema, tramite interfaccia grafica su smartphone, fornisce una lista per la selezione della lingua italiana inglese, francese e spagnola. |
| SAS-11 | Il sistema modifica il testo visualizzato nei menù di smartphone e smartwatch nella lingua selezionata dall’utente. |
| SAS-12 | Il sistema importa ed esporta file orario tramite il menu di condivisione Android di default. |
| SAS-13 | Il sistema tramite smartwatch deve gestire le notifiche. |
| SAS-14 | Il sistema, tramite apposita casella di testo su smartphone, consente di inserire un anticipo personalizzato. |
| SAS-15 | Il sistema deve fornire tramite apposita interfaccia su smartwatch, un bottone che consente all’utente di ricevere una notifica con le informazioni sulla lezione successiva. |
| SAS-16 | Il sistema, tramite smartwatch, riceve da smartphone le informazioni relative alla lezione successiva. |
| SAS-17 | Il sistema, tramite smartwatch, aggiorna l’interfaccia utente con le info sulla prossima lezione, in base all’anticipo impostato. |
| SAS-18 | Il sistema stabilisce un canale di comunicazione bidirezionale tra smartphone e smartwatch. |
| SAS-19 | Il sistema deve gestire i messaggi di errore e inviare relative notifiche all’utente. |
| SAS-20 | Il sistema, tramite smartwatch, deve aggiornare l’interfaccia grafica dello smartwatch con le informazioni relative alla lezione corrente. |
| SAS-21 | Il sistema, tramite interfaccia grafica su smartwatch, fornisce un’icona con l’immagine di un determinato docente. Tramite click dell’utente, il sistema mostra le informazioni relative e un apposito button per contattare il docente. |
| SAS-22 | Il sistema, tramite smartphone, apre l’applicazione di posta elettronica di default per contattare il docente selezionato dall’utente. |
| SAS-23 | Il sistema, tramite smartphone, gestisce le info relative a ciascun docente. |
| SAS-24 | Il sistema, tramite smartphone, gestisce le info relative a ciascuna aula del politecnico. |
| SAS-25 | Il sistema, tramite interfaccia grafica su smartwatch, fornisce un’icona che tramite click dell’utente, consente di visualizzare la posizione dell’aula della lezione corrente. |
| SAS-26 | Il sistema, tramite interfaccia grafica su smartwatch, fornisce un pulsante per la registrazione della presenza alla lezione corrente. |
| SAS-27 | Il sistema, tramite smartphone traccia i grafici relativi alle presenze. |
| SAS-28 | Il sistema, tramite smartphone, gestisce un registro delle presenze dell’utente, relativo all’intero semestre e a un determinato file orario. |
| SAS-29 | Il sistema, tramite interfaccia grafica su smartphone, visualizzare le info relative al registro presenze. |